**Marketing szöveg**

Az NV 13/WH Hálózati elosztón 1 db védőérintkezős aljzat található, amely gyermekvédelemmel ellátott és 3680 W-ig terhelhető. Az elosztó alsó és felső pontján 1-1 db EURO aljzat helyezkedik el, melynek 2x 500 W a terhelhetősége.

Vásároljon megbízható hálózati elosztót és oldja meg egyszerűen elektromos eszközei tápellátását egy helyről.

**Termékleírás**

1 védőérintkezős aljzat (250 V∼ / 16 A / 3500 W)

2 euró aljzat (250 V∼ / 2 x 2,5 A / 2 x 500 W)

össz. max.: 250 V∼ / 16 A / 3500 W